15. (방송설비·비상벨·자동식싸이렌설비) 종합정밀점검표

가.설치상태개요

항 목
방송설비	방 식	□ 전 용, □업무겸용, 회선수 : 회선
	증 폭 기	□형명 : □인정번호: □정격출력 : W □소비전력 : W, □설치장소 : 층
	조 작 부	□방송구분 □ 일제, □ 층별선택 □설치장소 : 층
	원격조작기	□ 유, □ 무, □ 형식 : , □ 인정번호 : 층
	기동장치	□ 누름스위치, □ 발신기, □ 비상전화, □자동화재탐지설비와 연동
	비상전화	□ 유, □ 무, □ 형명 : , □ 형식번호 : , 대
	자동방송	□ 유 □ 무 □기동방식 □ 누름스위치 □ 발신기와 연동 □ 비상전화와 연동 □ 수동조작반
	스 피 커	□ 2선식, □ 3선식 □ 음량조정기 □ 유, □ 무 □ 설치방식 □ 벽걸이, □ 매입, □ 그밖의 것 : □ 스피커형식 □ 혼형 W, 개 □ 콘형 W 개 □ 그밖의 것: W 개
□비상벨 □자동식 싸이렌	기기의종류	□ 일체형 □ 복합장치 □ 단체형 □ 그밖의 것 : □ 형식번호 :
	음향장치	□ 경종(스피커) 직경 : □, 전압 : V, 전류 : □ □ 설치수 □ 옥내형 : 개 , □ 옥외형 : 개
	조작장치	□ 유, □ 무, □ 회선수 : / 회선, □ 설치장소 : 층
단독경보 형감지기	주 전 원	□ 사용전원 사용 □ 건전지 사용
	감 지 기	□ 설치수: 개
비상전원	□ 전용수전설비 AC V □ 축전지 설비 □ 거치 □ 내장 □ 트리클충전 □부동충전, V AH
배 선	□ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: □ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : □ 경보회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: □ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비 고	※ 형식번호는 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		점검결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	방송설비 ㅇ증폭기 및 조작부 설치위치의 적부 ㅇ조작부의 작동한 층, 구역표시 ㅇ확성기의 음성입력 적부 ㅇ확성기의 설치위치 및 수평거리 ㅇ확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적부 ㅇ우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 ㅇ다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부 ㅇ다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부 ㅇ기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적부 ㅇ배선의 전기설비기술기준에 적부 ㅇ하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적부 ㅇ배선 종류 및 설치방법의 적부 ㅇ배선의 절연저항의 적부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부 ㅇ자동화탐지설비 작동과 연동 적부 ㅇ상용전원 및 예비전원의 적부
2	비상경보설비 ㅇ설치장소 환경의 적부 ㅇ설치위치 및 수평거리의 적부 ㅇ음향경보 전압 및 음량의 적부 ㅇ발신기 설치기준의 적부 ㅇ전원 및 배선의 적부 ㅇ단독경보형감지기인 경우 설치기준에의 적부
3	단독경보형감지기 ㅇ각실 및 바닥면적당 설치개수 ㅇ내장 건전지 상태 ㅇ음량·음색등 경보상태
비고