13. 자동화재탐지설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
감 지 기 □설치수:개	차 동 식			정 온 식					복 합 형
	스포트형	분 포 형		스포트형		감지선형			열연복합형			열복합형	연복합형
	□ 종 개 □ 종 개	□ 종 m 개 □ 종 m 개		□ 특종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭		□ 종 m 개 □ 종 m 개			□ 차동식스포트 ·이온화식복합 : 개 □ 차동식스포트 ·광전식 복합 : 개 □ 정온식스포트 ·이온화식복합 : 개 □ 정온식스포트 ·광전식 복합 : 개			□차동식스포트·정온식 스포트 복합: 개	□이온화식 ·광전식 복합: 개
	연 기 감 지 기				광 전 식 분 리 형		아나로그식감지기				불꽃감지기			그밖의 것 ( )
	광 전 식		이 온 화 식				열감지기			연기감지기
	□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종			작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종 □ 종 □ 종	□옥내형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □옥외형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □도로형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합			□ 특종 □ 종 □ 종
중 계 기	회선, 개 [(형식번호 제 호), 예비전원(□ 무, □ 유, DC V, AH)] 회선, 개 [(형식번호 제 호), 예비전원(□ 무, □ 유, DC V, AH)]
발 신 기	P형 급, □ 옥내형 개, □ 옥외형 개
수 신 기	□ P형 급 / 회로 □ 비축적식, □축적식, □ 다신호식, □ 아나로그식 □ 형식번호 : 수 - 호, 수 - 호, □ 설치장소 : 층 □ 예비전원 : DC V, AH □ 트리클충전식 □ 부동충전식
부수신기	형 급 / 회선, □ 설치장소 : 층 실
음향장치	주 음 향 장 치							지 구 음 향 장 치
	□ 기기 □ 벨, □ 싸이렌, □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: □, 개 정격 DC V, □							□ 기기 □ 벨, □ 싸이렌, □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: □, 개 정격 DC V, □
배 선	□ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: □ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : □ 조작회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: □ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비상전원	□ 축전지 설비 □ 거치 □내장 □ 충전 □부동충전, V AH
관련설비	□ 소화전기동, □소화설비 ( )연동 □방송설비 연동 □그밖의 것 :
비 고	※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	경계구역 ｓ경계구역의 동별·층별구분 상태 ｓ경계구역의 면적·길이 적합여부 ｓ자동화재탐지설비의 감지기와 자동소화설비의 화재감지기를 병용하는 경우 소화설비 방사구역과 경계구역의 적합여부
2	수신기 ｓ수신기의 종류 및 규격 ｓ비화재보 방지기능 ｓ음향기구의 음색·음량 및 소음과의 구별여부 ｓ감지기(또는 중계기) 또는 발신기 작동의 구분 및 경계구역 표시 ｓ다른 방재설비반과의 연동기능 ｓ경계구역당 하나의 표시등 배치상태 ｓ조작스위치의 높이 ｓ수신기가 2이상 설치된 경우 통화장치 기능
3	중계기 ｓ설치장소 및 회로상의 설치위치 ｓ과전류 차단장치·상용전원 및 예비전원의 확보 및 기능 ｓ도통시험 및 예비전원 시험기능 및 그 결과
4	감지기 ｓ부착높이별로 설치된 감지기의 종류 ｓ환기불량장소·실내용적이 협소한 장소에 설치된 감지기의 종류 또는 비화재보 방지 기능 ｓ계단·경사로·복도 등의 연기감지기 설치상태 ｓ감지기와 공기유입구 및 배출구의 거리 ｓ감지기의 부착위치 및 종류별 설치장소의 환경 ｓ감지면적 및 배치거리 ｓ공기관식차동식분포형감지기의 경우 노출공기관의 길이·공기관과 감지구역의 벽과의 거리·공기관 상호간의 거리·공기관의 총길이·검출부의 부착높이 및 공기관의 접속상태 ｓ열전대식차동식분포형감지기의 경우 열전대부의 배치면적 및 검출부에 접속된 열전대부 개수 ｓ열반도체식차동식분포형감지기의 경우 감지부의 부착높이별 배치면적 및 검출부에 접속된 감지부 개수 ｓ정온식감지선형감지기의 경우 감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리 ｓ연기감지기의 경우 벽 또는 보로부터의 거리 ｓ감지기 설치제외장소 적합여부

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	음향장치 ｓ주음향장치의 설치위치 ｓ발화층등 우선경보기능 및 상태 ｓ지구음향장치의 배치거리 ｓ저전압(정격전압의 80%) 상태의 음량 및 감지기와 연동기능
6	발신기 ｓ설치높이 및 조작의 편의성등 설치장소 환경 ｓ감지회로상의 설치위치 ｓ층별 수평거리 ｓ위치표시등
7	전원 및 배선 ｓ상용전원 및 예비전원의 확보여부 ｓ전원개폐기의 자동화재탐지설비의 용도표시 상태 ｓ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｓ감지회로 배선의 적합여부 ｓ종단저항의 점검편의성등 설치높이·장소환경 및 감지기회로상의 위치 ｓ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｓ감지회로 배선의 적합여부 ｓ공통선에 접속되는 경계구역회로 개수 ｓ각 배선의 전기기술기준에관한규칙에의 적합여부
8	비고란

(비고) 1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다.

2.비고란에는 설치된 소방시설에 대하여 이 표의 시험항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표의 시험

항목에서 누락된 항목을 기재한다.