16. 피난기구 및 인명구조기구 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
대상물 개 요	층		층	층		층	층		층		층	층	층
	용 도
	무창층여부
	수 용 인 원
피난기구 설 치	기준설치수
	감 면 수
	감면대상사항
	피난 기구 의 층별 설치 수	피난사다리
		완강기
		미끄럼대
		피난로프
		미끄럼봉
		피난교
		피난용트랩
		구조대(수직)
		구조대(사강)
		간이완강기
		공기안전매트
		합 계
인명구조기구		대상물의 용도	□ 5층이상 병원 □ 7층이상 관광호텔
		종 류	□ 방열복: 개, □ 공기호흡기: 개, □ 인공소새기: 개
설 치 위치등	피난기구종별		완강기
	개구부의 크기 (가로×세로×높이) (□)		세로 □ 가로 □ 높이 □
	조작시필요면적확보		□유, □무
	고 정 부 재 료		□ 강재, □ 와이어로프, □ 볼트, □ 그밖의 것 :
	고 정 방 법		□ 용접, □ 훅걸이, □ 앵커, □ 그밖의 것 :
	고 정 위 치
	설 계 하 중		□
	허 용 하 중		□
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	피난기구 ㅇ피난기구의 적응성 적부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치수 적부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부 ㅇ피난용 개구부의 동일직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적부 ㅇ고정식사다리인 경우 노대설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프 손상방지 및 길이의 적부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 ㅇ피난기구의 설치제외 및 감소를 적용한 경우 적부
	인명구조기구 ㅇ설치수의 적부 ㅇ기구보관장소의 화재시 반출 용이성 ㅇ표지설치여부
비고