17. 유도등 및 유도표지 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
유 도 등	□ 피난구유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 실내통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 복도통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 계단통로유도등		개
	□ 객석 유도등		개
	□ 절 전 형		□ 수동으로 일괄 소등 □ 자동화재탐지설비의 화재신호로 정상 점등
	□ 유도음 발생 장치 부착
유도표지

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목			결 과
				결과	불량내용		조치사항	법적근거
유도등	○점검스위치, 퓨우즈류, 결선접속 (변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등)
	○외함표시면(외형, 시각장애, 표시)
	○광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상 점등 여부)
	○비상전원(기능의 정상 여부)
	○관리상태
유도표지	○외형(크기,변형, 손상, 탈락, 부식 유무)
	○시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무)
	○채광(식별이 가능한 충분한 채광유무)
	○관리상태
※참고사항 [유도등의 검정기술 제 8조 (표시면 및 조사면의 재질)]
종 류			가로세로의 비			가로의 길이(□)
피난구 유도등 및 거실통로 유도등		대형	1대 1 2대 1 3대 1 4대 1 5대 1			400이상 600이상 1000이상 1000이상 1000이상
		중형	1대 1 2대 1 3대 1 4대 1			300∼400미만 430∼600미만 500∼1000미만 580∼1000미만
		소형	1대 1 2대 1 3대 1			210∼300미만 300∼430미만 360∼500미만
복도통로 유도등		대형	2대 1 3대 1 4대 1 또는 5대 1			400이상 500이상
		중형	3대 1			330∼500미만
		소형	3대 1			250∼330미만
계단통로 유도등 및 객석유도등
비 고