18. 비상조명등 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

설치장소	설치수량			조 명 도 (L U X)
	소방설비 공사신고	공사 완료후	변경 내용
분 전 반	설치수량 : 개 □ 옥내형 □ 옥외형
비상 전원	□ 자가발전설비 □축전지설비 □ 내장형
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	종합정밀점검 항목	종합정밀점검결과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	○설비위치(설비위치의 적정 여부)
2	○점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환 기능의 정상 여부)
3	○비상전원(기능의 정상 여부)
4	○조도(설치된 장소의 각부분 바닥에서 1Lux이상)
5	○관리상태
비고