19. 소화용수설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
소화수조	방 식	□ 흡수식, □ 가압식
	수 원	종 별	□ 고가수조, □ 압력수조, □ 그밖의 것 :
		수 량	□보유량: □, □유효수량: □, □전용, □겸용
		□ 지하수조의경우 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리: m
	가압송수장치	설 치 위 치	층, 실
		펌 프 전 동 기	□ 전용, □ 겸용, □ 토출량 : □/min □ 전양정 : m, □ 직 경 : □ □ 전 압 : V, □ 출 력 : □
		물올림장치	□유효수량: □, □급수방식: , □급수관: A □감수경보의 종별 및 표시 장소
		기동스위치위치	□ 채수구부근, □ 방화센터일부, □ 기 타
	채 수 구	□ 호칭지름 □ □ 호칭 □
	흡수관투입	□ 투입구치수 직경 : 가로 : □, 세로 : □ 이상 □ 투입구라는 뜻의 표시 :
상수도소화용수설비		□ 수도배관 호칭지름 : □ □ 소화전 호칭 지름 : □ □ 방호대상 특수장소의 수평투영면 각 부분으로부터 소화전까지의 최대거리 : m

※소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목		결 과
			결과	불량내용	조치내용	법적근거
소화수조	수원	○물의 상태 (저수량의 적합여부등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치
	흡수관투입구	○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치
	채수구	○주위의 상황 (소방차의 접근여부등) ○본체 ○개폐밸브 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치수의 적합여부
	가압송수장치	○가압송수장치양수량 적합여부
	관리 상태	○동결방지조치 및 상태
상수도소화용수설비	○인입수도배관의 호칭지름 적합여부 ○호칭지름 100□이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140m이상) ○관리상태
비고