20. 거실제연설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
배출기	설치위치	층,
	기계실의 구조	□벽 □내화, □불연, □그밖의 것: □천장 □내화, □불연, □그밖의 것: □개구부 □갑종, □을종, □불연재:
	용량	□풍량: □/min, □정압: mmAq
전동기	용량	□정격출력: Kw
	구동방식	□직결방식 □벨트구동방식
기동장치	자동	□자동(감지기 연동)
	수동	□수동, □원격조정
배출구	설치위치	□천장면, □천장직하, □그밖의 것:
	제연구획의 구조 등	□제연구획면적 최대: □ □제연구획의 구조 □내화, □불연, □그밖의 것:
풍도등	풍도구조	□내화, □불연, □기타( )
	구획댐퍼	□무, □FD, □SD, □SFVD, □그밖의 것
옥외 배출구	□옥상, □그밖의 것:
급기구	급기방식	□강제유입, □자연유입. □인접구역유입(상호제연)
	풍도구조	□내화, □불연, □그밖의 것
비상전원	□자가발전설비, □축전지설비
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	제연구역 □제연구역의 구획은 연기의 유동을 차단하는 구조인지의 여부 □화재시 자동연동되는 가동식의 벽 또는 샷다의 경우 작동 상태의 적정여부 □제연용 댐퍼의 화재감지기와의 연동상태 적정여부
2	배출구·공기유입구 □배출용 댐퍼 또는 배출구의 손상 및 배출장애 발생 여부 □급기용 댐퍼 또는 공기유입구의 손상 및 배출장애 발생 여부
3	풍도 □풍도의 지지부 및 고정상태 적정여부 □풍도 접속부의 패킹 등의 손상여부 □부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 상태 □배출풍도의 단열처리 손상여부
4	송풍기 □송풍기의 회전방향은 정상인지의 여부 □회전축은 회전이 원할한지 여부 □축받침의 윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전되었는지 여부 □동력전달장치의 변형, 손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부
5	전동기 □베이스에 고정 및 커플링 결합상태 □원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) □운전시 과열 발생여부 □베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 □본체의 방청의 보존상태
6	기동장치 □수동기동조작 장치에 의해 정상적으로 작동되는지 여부 □자동화재탐지설비 연기감지기의 동작에 의해 자동으로 제연설비가 작동되는지 여부
7	제어반 □스위치등 조작시 표시등은 정상적으로 점등되는지 여부 □배선의 단선, 단자의 풀림은 없는지 확인 □계전기류 단자의 풀림, 접점이 손상 및 기능의 정상여부 □감시제어반의 확인표시는 정상적으로 확인되는지 여부 □제어반에서 제연설비의 수동 기동시 정상적으로 동작되는지 여부
8	비 고