23. 연결살수설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 습식, □ 건식
방호대상종류	□ 지하층, □ 판매시설, □ 가스시설
송수구역수	□ 구역수 : 구역 □ 송수구역안내표지 □ 유, □ 무
송 수 구 수	□ 쌍구형 : 개, □ 단구형 : 개 □ 위 치 :
선 택 밸 브	□ 설치장소 : , □ 설치수 : 개
일제개방밸브	□ 구 경 : A, □ 수 량 : 개
헤 드	□ 개방형 헤드, 개 □ 폐쇄형 헤드 개 □ 최대설치수 : 개, □ 최소설치수 : 개
송수구역간의 구 획	□ 있다, □ 일부 있다, □ 없다
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	송수구 ㅇ송수구의 설치수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ선택밸브의 설치장소 환경 및 설치위치의 적부 ㅇ자동선택밸브의 작동시험 가능 여부 ㅇ1송수구역의 해드수 적부
	배관 ㅇ해드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형해드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 해드설치수의 적부
	헤드 ㅇ설치장소, 해드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부 ㅇ가연성가스시설인 경우 살수범위의 적부 ㅇ해드설치제외 적용의 적부
비고