24. 연소방지설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 습식, □ 건식
방호대상종류	□ 전력사업용 □ 통신사업용 □ 공용
송수구역수	□ 구역수 : 구역 □ 송수구역안내표지 □ 유, □ 무
송 수 구 수	□ 쌍구형 : 개, □ 위 치 :
유수검지장치	□ 구 경 : mm, □ 수 량 : 개
일제개방밸브	□ 구 경 : mm, □ 수 량 : 개
헤 드	□ 연소방지설비전용헤드 개 □ 스프링클러헤드 개 □ 개방형 헤드 개 □ 폐쇄형 헤드 개 □ 최대설치수 : 개 □ 최소설치수 : 개
송수구역간의 구 획	□ 있다, □ 일부 있다, □ 없다
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ1송수구역의 헤드수 적부
2	배관 ㅇ헤드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치수의 적부
3	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부
비고