25. 비상콘센트설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
전원회로		□3상교류 200V □3상교류 380V □단상교류 100V □단상교류 220V
공급용량		□3KVA 이상 □1.5KVA 이상
플럭접속기		□접지형3극플럭접속기 □접지형3극플럭접속기
설치수	동층별	계
	콘샌트
	접속기
비상전원		□비상전원수전설비. □자가발전설비, □축전지설비
비고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	전원배선 ㅇ상용전원의 분기 및 전용 여부 ㅇ상용전원 및 비상전원의 적부 ㅇ배선종류의 적부
2	콘센트 ㅇ전원회로의 공급용량의 적부 ㅇ전원회로의 설치수의 적부 ㅇ전용회로의 콘센트 접속수의 적부 ㅇ전원회로의 전용여부 ㅇ분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 적부 ㅇ배선용차단기의 규격 및 충전부 노출 방지 여부 ㅇ개폐기의 비상콘센트□ 표지 설치 여부 ㅇ풀박스 규격의 적부 ㅇ전선 용량의 적부 ㅇ플럭접속기의 종류, 접지공사 적부 ㅇ콘센트 설치수량의 적부 ㅇ콘센트의 설치위치의 적부 ㅇ콘센트의 배치기준의 적부 ㅇ전원부와 외함간의 절연저항 및 절연내력의 적부
3	보호함 ㅇ보호함 구조의 적부 ㅇ표지설치 여부 ㅇ위치표시등 적부
비고