〔별지 제8호 서식〕                                                        (1쪽)

□ 제 조 소 위험물 □ 일반취급소 구조설비명세표 □ 저장취급소
목 적
용 도
안전거리	인접건축물							거 리				방화상유효한벽의설치
	관람집회 및 운동시설·노유자시설·의료시설							m				□유 □무
	교육연구시설중 연면적 2천□이상의 학교							m				□유 □무
	문 화 재							m				□유 □무
	주거용도로 사용되는 건축물등							m				□유 □무
	가연성가스 제조·저장·취급시설							m				□유 □무
	고압가공전선		사용전압 7천V 이상 3만5천이하					m				□유 □무
			사용전압 3만5천V초과					m				□유 □무
보유공지						보유공지미확보사유
표 지 및 표 지 판	표 지		□유 □무					게시판				□유 □무
	주 의 사 항		내용 : 색상 :
건 축 물	바 닥 면 적		□					지하층유무				□유 □무
	구 조	벽 : 기둥 : 바닥 : 서까래 :
		계단 : 보 : 연소우려가 있는 외벽 :
	바 닥	침윤방지조치
		경 사 도									저유설비
	출 입 구
옥외시설 의 바 닥	둘레의 턱높이				m		바닥재료						경사도
	유분리장치									저유설비
채 광 · 조 명 · 환 기 설 비	채광조명설비	재 료								채광면적			□
		연소우려유무			□유 □무
	환 기 설 비	방 식
		급기구		갯수	개					크 기			□
				높이	m					인화방지망
		환 기 구			방식 : 위치 : 높이 : m
	전기 설비	전기설비기술기준에관한규칙 에적합하게 설치되는지 여부

21024-18011일                                                                   210□×297□

95. 11. 10 승인                                                                 (신문용지54g/□)

(2쪽)

배출 설비		가연성 증기 또는 미분의 체류 우려						□유 □무
		방 식			□ 국소 □ 전역			전역방식으로 하는 사유
		배 출 능 력
		급 기 구			위 치				인화 방지망
		배 출 구			높 이	m			연 소 우 려	유·무
					배출구 관통 벽부분 방화댐퍼 설치				□유 □무
		배 풍 기			방 식				위 치
기타 설비 및 장치		장 치 · 설 비 명					해당유무		장치 및 설비내역
		누 출·비 산 방 지 장 치					□유 □무
		온 도 측 정 장 치 설 치					□유 □무
		압 력 계 및 안 전 장 치					□유 □무
		정 전 기 제 거 설 비					□유 □무
		피 뢰 설 비					□유 □무
		가 열 · 건 조 설 비 설 치					□유 □무
배관		재 질							최대상용압력		□/□
		부 식 방 지 도 장
		지상설치시지지물재질
		지하설치시점검구위치
아세트알데히드 ·산화프로필렌 취급설비·저장 탱크			취급 설비	봉입가스종류
				봉 입 압 력			□/□
				설비의 주요성분
			냉각·보냉장치 설치유무				□유 □무
알칼알루미늄·리튬을 취급설비의 봉입가스 종류
소 화 및 경보설비
일반취급소	특례기준 해당여부			□ 발전소·변전소등 □ 열처리공장등 □ 분무도장작업도장 □ 보일러시설등 □ 인화점이 높은 위험물을 취급하는 일반취급소
	특례기준 적용내용

※ 비고 : 위험물저장시설의 종류에 따라 구조설비명세서 첨부