8. 할로겐화합물소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 전역방출방식, □ 국소방출방식, □ 이동식
약 제 종 별	□ 할론1301				□ 할론2402		□ 할론1211	□ 그밖의것:
저 장 방 식	□ 축압식: □f/□ □ 가압식: □f/□				□ 축압식: □f/□ □ 가압식: □f/□		□ 축압식: □f/□ □ 가압식: □f/□
기 동 방 식	□ 자동, □ 수동전기식, □ 수동가스압식, □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			□최다용기개방수: □전자개방밸브수: □체크밸브수:
	가스압력식			□기동용기수: □선택밸브수:
용기개수등	□, □, 개 □설치장소:
제어반설치위치		□ 제어반: , □ 화재표시반:
배 출 조 치		□ 전용배출기, □ 겸용배출기, □ 자연배기
방호 구역수	□ 구역,
전 원	□ 직류, V □ 교류, V
음 향 경 보	□ 방송, □ 모터싸이렌, □ 벨, □ 부저, □ 그밖의것:
표 시	□ 수동기동장치표시, □ 선택밸브의방호구역표시, □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비, □ 그밖의 것:
조 작 요 령	□ 자동 □화재감지 □ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 □ 용기개방자동장치 □ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐 쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등					□ 수동 □ 화재 확인 □ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 기동장치기동 □ 피난확인후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과
	배관자질		□ KSD 3562 이음없는 탄소강관 □SCH:
			□ KSD 5301 이음없는 동·동합금강관 □SCH:
			□ 관 이음쇠 내압력 : 1차측 □f/□, 2차측 □f/□
			□ 밸브류의 내압력 : □f/□
	호 스 릴		개, □내압력 : □f/□
비상전원	□ 자가발전설비, □ 축전지설비
비 고	※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｓ설치장소의 방화구역·방호구역과의 분리 및 표지 ｓ저장용기(□ 고압식, □ 저압식)의 충전비 ｓ내압시험의 합격여부 ｓ개방밸브의 개방방식(□ 전기식, □ 가스압력식, □ 기계식) 및 자동·수동 개방기능 ｓ개방밸브의 안전장치의 기능 ｓ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력 및 기능
2	소화약제 ｓ소화약제 총저장량 ｓ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 ｓ국소방출방식의 경우 방호공간별·방호대상종류별 소화약제저장량 ｓ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｓ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｓ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｓ전원 및 위치표시등 상태 ｓ음향경보장치와 연동기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｓ수동기동 기능유무 및 상태 ｓ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｓ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｓ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적·충전량·충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｓ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｓ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｓ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｓ제어반의 신호수신 방법·상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｓ화재표시반의 제어반과의 연동상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｓ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｓ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｓ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｓ자동식기동장치방식의 경우 자동·수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｓ제어반 및 화재표시반의 설치장소·환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｓ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｓ전용여부 ｓ배관의 종류·규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｓ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｓ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｓ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 할로겐화합물저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｓ전용여부 ｓ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｓ헤드의 방사압력 적합여부 ｓ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 □ 국소방출방식 ｓ헤드의 설치장소 적합여부 ｓ30초내 방사완료 가능여부 ｓ헤드의 방사압력 적정여부 □ 호스릴방식 ｓ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｓ시간당 방출량 적합여부 ｓ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｓ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｓ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｓ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｓ화재감지기의 종류 적합여부

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｓ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｓ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｓ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｓ비상전원 확보상태 적합여부

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (□)
체 적 (□)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(□)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (□/개)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

※ 오리피스구경은 소방시설 성능시험표 해당