12. 동력소방펌프 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
종별	□소방펌프자동차 □자동차견인 소방펌프 □소형동력펌프적재자동차 □이동용소방펌프
수원	종 별	□고가수조, □압력수조, □그밖의 것
	설 치 위 치	□지하 □지상 □옥상 □그밖의 것:
	흡 입 방 식	□부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
	수 량	□보유량: □, □유효수량: □, □전용, □겸용(설비: )
동력소방펌프	규격방수량	□ □/min
	흡수구의 직경	□ □
	방수구의 직경	□ □
	방수구의 개수	□ 개
방수기구	소 방 호 스	□규격: mm □수량: 개
	관 창	□규격: mm □수량: 개

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수원 ｓ주수조의 저수량 ｓ소방대상물 각부분까지의 거리 적부 ｓ다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｓ동결방지조치 및 상태 ｓ수위계 또는 수위확인 조치 ｓ배수밸브 또는 배수관 ｓ표지 설치상태
2	펌프 ｓ형식승인 및 검정여부 ｓ규격방수량 및 방수압 ｓ동력소방펌프 비치장소와 수원까지의 보행거리 ｓ방수기구의 비치 적부
비고

※ 동력소방펌프의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시에만 기재할 것