14. 누전경보기 종합정밀점검표

가.설치상태개요

항 목
계약전류	A
수신기	형 식	□1급, □2급, 제 호
	설치장소	층 실
	차단기구	□유, □무
	공칭작동전류	mA
	구 조	□분해형, □실통형
	설치장소	층 실
	정 격 치	□정격전류: A □정격전압: V
원격부저위치	층 실
비고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	설치방법 ｓ정격전류에 따른 설치방법의 적부 ｓ변류기 설치방법의 적부
2	수신기 ｓ설치장소의 환경 ｓ증기등 체류우려장소인 경우 차단기 설치 여부 ｓ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부
3	전원 ｓ전원의 전기설비기술기준에의 적부 ｓ분전반에서의 전용회로 여부 ｓ개폐기 및 과전류차단기 설치 적부 ｓ다른 차단기에 의한 전원차단 여부 ｓ전원 개폐기에 누전경보기용도 표시 여부 ｓ수신부의 성능 및 시험 적부 ｓ누전경보의 적부
비고