26. 무선통신보조설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
방 식	□전용, □공용, [ □경찰용, □자동차전화용, □그밖의 것: ]
주파수 대 역	MHZ
설치방식	□누설동축케이블방식, □누설동축케이블과 공중선방식, □공중선방식
무선기 접속단자위 치	□보호함 [ □유, □무 ] 보호함의 크기(□), ( ) × ( ) × ( ) 허용입력(설계치): W (연속)
	소방용	단자설치장소		설치개수	그밖의 것	단자설치장소		설치개수
		지상				지상
		지하				지하
증폭기	□유, □무 형명: , 이득: dB
혼합기 공용기	□유, □무 형명: 삽입손실: dB □설치장소: 입력단자: 개
분배기	□유, □무 형명: 삽입손실: dB □설치장소: 입력단자: 개
동축 케이블	□사용길이: m, □부설장소: 형명: 전송손실 표준: dB/□ 시공방법 [ □전선관공사, □노출공법 ] 내열설치의 방법:
공중선	형명: □설치개수: 개 이득: dB 전압정재파비( )MHZ로서 ( )
누설 동축 케이블	□사용길이 : M, □수설장소: 형명: 내열조치방법: 결합손실표준: dB/□ 전송손실 표준: dB/□
비고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	누설동축케이블등 ㅇ소방전용주파수대에서 전송 또는 복사의 적부 ㅇ누설동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부 ㅇ동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부 ㅇ누설동축케이블의 전기 특성 변질여부 ㅇ누설동축케이블의 고정,지지 적부 ㅇ누설동축케이블 및 공중선의 설치위치의 적부 ㅇ누설동축케이블의 말단에 종단저항 설치 적부 ㅇ누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스 적부
2	접속단자 ㅇ설치장소의 적부 ㅇ단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 ㅇ단자보호함의 구조, 색상, 표시의 적부
3	분배기, 분파기, 혼합기 ㅇ먼지,습기,부식 등에의한 기능의 이상여부 ㅇ임피던스의 적부 ㅇ설치장소 환경의 적부
4	증폭기 ㅇ상용전원의 적부 ㅇ비상전원의 적부 ㅇ전원까지의 배선 전용여부 ㅇ전원표시등 및 전압계설치 여부
비고