28. 발전설비개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□ 소방용설비등 전용, □일반부하와 공용, □일반용
출력전압	(□220, □380, □6,600, □그밖의 것: V
종 별	□보통형, □장시간형, □즉시보통형, □인시장시간형
설 치 실 구 획	□벽 (□내화, □불연), □천장(□내화, □불연), □개구부(□갑종, □을종)
	□강제환기, □닥트(□방화댐퍼 부착, □내화피복), □자연환기
	□케이블 관통처리 (□BCJ 공법, □불연구획)
구 조	□전용불연구획(□폐쇄반형, □개방형), □큐비클
설 치 층 바닥면적등	□설치장소: 층, □옥상, □옥외 □설치면적: □
설비개요	□형식: □출력용량: KVA×역율( ) Ａ조례출력 KW □냉각수의 용량: □, □운전가능시간: 분 (연료서비스탱크 □+메인탱크 □÷연료소비량 □/H=운전가능시간 시간 □내연기관 [출력: , 총배기량: CC, 냉각방식(□공냉, □수냉), 평균유효압력: kgf/□, 기동출력: V, KW, 공기압축기: m/H, KW] □내연기관 제조자: □발전기절연종별: □발전기제조자: □제어반 [주회로전압: V, 제어전압: DC V, 제어전원(□ 내장, □ 별치) □제어반제조자: □용량계산서 첨부(□ 유, □무) □시동방식 [□축전기, □공기시동] □주차단기 [□OCB, □ACB, □VCB, □그밖의 것: ] □시동용 부족전압계전기의 위치 [□주차단기의 2차측, □저압방재변압기의 2차측, □그밖의 것: ] □연료종별[□등유, □특중유, □가스, □그밖의 것: ] □열병합발전[□유, □무], □중앙감시실[□유, □무]
내진조치	□앵커볼트 □× 본
소화설비	□소화기(적응), □분말소화기, □이산화탄소소화설비, □그밖의 것
성능시험 결과	□사용구획( ), □출력전압( ), □종별( ), □설치실구획( ), □구조( ), □내진조치( ), □소화설비( )
비 고	□형식번호: 제조회사명: □공사업자명: 전화번호: